**Valsts asinsdonoru centrs**

Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007

Iepirkuma

**„Remontdarbi”**

(identifikācijas Nr. VADC 2018/29) (turpmāk – iepirkums)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Rīgā 2018. gada 13. novembrī

Jautājums: Lūdzu paskaidrojiet, kas ir domāts ar iepirkuma 2.daļas pozīciju nr. 12 *(skatīt zemāk)?* Varbūt jums ir kāda skice vai izstrādājuma nosaukums, lai saprastu šo pozīciju?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ūdensvada nostiprināma un atverama šahtas pārseguma uzstādīšana (ar slodzes izturību 350 kg uz 1 m2, bez virsmas izliekuma pazīmēm) | m2 | 30 |

Atbilde: Koridorā ir nepieciešams izbūvēt nepieciešamības gadījumā paceļamu grīdas segumu (virs komunikāciju šahtas), lai nodrošinātu piekļuvi ūdensvadam.

Jautājums: Lūdzam precizēt iepirkuma 1. daļas tāmē:

1. 10. nodaļas 10.p. galda virsmas materiālus un galda izmērus (augstums, garums);

2. santehnikas daļā – caurplūdes sildītāja jaudu.

Atbilde:

1. Galda virsma ir 5,3 tekošie metri ar platumu 600 mm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Galda virsmas uzstādīšana (platums -600mm uz metāla kājām) | t.m. | 5.3 |

2. Caurplūdes sildītāja jaudai nav noteiktas konkrētas prasības.

Jautājums: Iepirkuma 2. daļā lūdzam precizēt šādu informāciju:

1. Izbūvējamās šahtas izmērus, dziļumu, konstrukcijas materiālus;

2. Atsūtīt nojumes konstrukcijas shematisko zīmējumu ar izmēriem, kā arī pandusa pakāpienu izbūves shēmu;

3. Lūdzam paskaidrot, kāpēc numerācija sadaļā “Grīda” sākas ar Nr.10, “Siena” ar Nr.11.

Atbilde:

1. Ūdensvada šahta koridora grīdā nav jāizbūvē, tā tur jau ir. Pretendentam ir jāveic tās malu nostiprināšana saskaņā ar norādītajiem izmēriem. Konstrukcijas materiāliem jāatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām slodzes prasībām:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ūdensvada nostiprināma un atverama šahtas pārseguma uzstādīšana (ar slodzes izturību 350 kg uz 1 m2, bez virsmas izliekuma pazīmēm) | m2 | 30 |

2. Tehniskajā specifikācijā ir norādīti visi nepieciešamie nojumes un pandusa izbūves izmēri, saskaņā ar kuriem pretendentam jāizveido savs piedāvājums.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nojume 2.5 m x 2.5 m H=2.7 m** |  |  |
|  | Nesošās konstrukcijas montāža (no metāla četrkantīgām caurulēm) | m2 | 12 |
|  | Jumta konstrukcijas montāža (no metāla četrkantīgām caurulēm) | m2 | 6.3 |
|  | Jumta latojuma montāža (koka konstrukcija) | m2 | 6.5 |
|  | Jumta klājuma montāža (jumta skārds Prof 18 tumši brūns) | m2 | 6.5 |
|  | Sānu aizklāšana ar polikarbonāta materiāliem | m2 | 16 |
|  | Trepju pakāpienu demontāža | gab. | 2 |
|  | Asfalta demontāža | m2 | 0.9 |
|  | Pakāpienu pamatu nostiprināšana | m2 | 1 |
|  | Pandusa, asins pagatavojumu krājumu transportēšanas nodrošināšanai, izbūve | gab. | 1 |
|  | Notekūdeņu trapa izbūve | gab. | 1 |

3. Numerācija nav norādīta secīgi, bet norādītās pozīcijas ir atbilstošas veicamajiem darbiem.

Jautājums: Iepirkuma 3. daļā lūdzam paskaidrot:

1. Kāpēc numerācija sadaļā “Demontāžas darbi” sākas ar Nr.17, “Durvis” ar Nr.20, “Elektromontāžas darbi” ar Nr.13, “Sienas” ar Nr.37;

2. Lūdzam precizēt, vai 3.daļas sadaļā “Sienas” krāsa nepieciešama ar jonu daļām (medicīnas iestādēm).

Atbilde:

1. Numerācija nav norādīta secīgi, bet norādītās pozīcijas ir atbilstošas veicamajiem darbiem.

2. Sienu krāsošanas prasības jāparedz saskaņā ar tehniskās specifikācijā noteikto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | Sienu krāsošana ar dispersijas krāsu (matēta 6-10 pakāpe), DIN 10000. Krāsa atbilstoša VADC personāla prasībām. | m2 | 69,0 |

**Objekta apskatei klātienē var sazināties ar Tehniskā departamenta direktoru Gati Berļakovu, tālr.67408880, mob.28349385.**